Таблица № 1 к Постановлению главы муниципального образования «Тыргетуй» от 14.02. 2013 г. «О порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Тыргетуй».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Общее количество полос движения | Ширина обочины (м) | Ширина полосы движения (м) | Центральная разделительная полоса | Пересечения с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | Пересечения с железными дорогами в одном уровне | Максимальный уровень загрузки | Доступ к дороге с примыканием в одном уровне |
| Обычная автомобильная дорога | III | 2 | 2,0 – 2,5 | 3,25 – 3,5 | Не требуется | Допускаются пересечения в одном уровне | Не допускается | 0,7 | Допускается |
| Обычная автомобильная дорога | IV | 2 | 1,5 – 2,0 | 3,0 – 3,25 | Не требуется | Допускаются пересечения в одном уровне | Допускается | 0,7 | Допускается |
| Обычная автомобильная дорога | V | 1 | 1,0 – 1,75 | 3,5 – 4,5 | Не требуется | Допускаются пересечения в одном уровне | Допускается | 0,7 | Допускается |